
**09.04.2021**

**Коммерческое предложение**



Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции компании **ISUZU** и направляем Вам коммерческое предложение на поставку грузового автомобиля **ISUZUELF 7.5 NPR75 фургон рефрижератор**

|  |  |
| --- | --- |
| Клиренс, мм | 210 |
| Полная масса автомобиля, кг | **7500** |
| Грузоподъемность шасси, кг | **4935** |
| Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) |
| Экологический класс | Евро5 |
| Объем, куб.см. | 5193 |
| Мощность, л.с. | 155 |
| Коробка передач | Механическая, 6-ст |
| Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) Дисковые |
| Объем топливного бака, л | 140 |
| Шины | 215/70R 17.5 |

**Фургон (надстройка):**

Сэндвич-фургон **ЭППС от 50 - 100мм.**

**Комплектация:**

**Основание фургона («подрамник»)** - 2 продольных лонжерона с боковыми поддерживающими поперечинами, с абразивоструйной обработкой, окрашенные грунтом, а затем 2-х компонентной полиуретановой автоэмалью чёрного цвета

**Внешняя обшивка** – Плакированный металл с полимерной окраской, цвет белый

**Внутренняя обшивка** – Оцинкованный металл

Внешние габаритные размеры, (ДхШхВ) –**от 5200** до **6800х2300х2200мм**

**Залицовочный уголок внешний** – Оцинкованный окрашенный толщиной 2мм.

**Настил пола** – транспортная фанера

**Двери** - задние распашные с углом открывания 270 гр. (со штанговой оцинкованной фурнитурой), фиксаторы дверей в открытом положении Г-образные выдвижные из-под фургона. Штанга запорная диаметром трубы 27мм

**Уплотнительная резина** – морозостойкая со сваркой угловых соединений.

**Дверной проем** – надевной на панели цельный оцинкованный портал (толщина стали – 2мм) окрашенный порошковой краской.

**Освещение** - внутреннее диодное (вкл., выкл. через концевик), габаритное и контурное освещение – диодное (импортные фонари пр-во Польша)

**Водоотвод** - на крыше фургона V-образный.


**Колёсная защита** - пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками

**Защита (подкатный брус)** – боковая алюминиевая откидная на оцинкованных кронштейнах, Задняя защита – стальная окрашенная порошковой краской.

Защита боковой стенки фургона от ударов фурнитуры.

Защита задних фонарей (короба)

**Возможна установка холодильного оборудования**



**ЦЕНАготового автомобиля cфургоном составляет:от 3 900 000 р.**

**Срок поставки: шасси в наличии, установка фургона 15 рабочих дней**

**Срок действия предложения 10 рабочих дней**



**С уважением,**

**Обыденнов Виктор**

Руководитель отдела продаж техники

ООО «Приволжье-ТрансСервис НН»

г. Дзержинск, Московское шоссе, 8

**Тел:** +7(831)280-85-24

М**об.:**+7(910) 390-22-33

**E-mail:**[obydennov@pts-nn.ru](mailto:obydennov@pts-nn.ru)

**Сайт:** isuzu-nn.com

