**Коммерческое предложение.** **ISUZU NPR75LL шасси**



|  |  |
| --- | --- |
| Размеры шасси, мм | 7 410 x 2 115 x 2 265 |
| Колесная база, мм | 3815 |
| Клиренс, мм | 210 |
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 4935 |
| Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) |
| Экологический класс | Евро5 |
| Объем, куб.см. | 5193 |
| Мощность, л.с. | 155 |
| Коробка передач | Механическая, 6-ст |
| Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) Дисковые |
| Объем топливного бака, л | 127 |
| Шины | 215/70R 17.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| ESC, ремни безопасности водителя и пассажиров, противотуманные фары, задний противотуманный фонарь, зуммер заднего хода, буксировочный крюк, обогрев зеркал заднего вида, отопитель салона (печка), свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, фильтр предварительной очистки топлива, гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, регулировка передних фар, аудиоподготовка (без динамиков) + антенна, пластиковая обшивка кабины, тканевая обивка сидений, откидывающиеся по отдельности сидения среднего и крайнего пассажира, солнцезащитный козырек водителя и пассажира, полки для бумаг, пепельница в боковой двери со стороны водителя, горный тормоз, тахометр, передний стабилизатор поперечной устойчивости, складной рычаг коробки передач, складной рычаг стояночного тормоза | |
| **Параметр** | **Характеристики** |
| **Грузоподъемность шасси** | **4935кг** |
| Габаритные размеры надстройки, мм | **6200х2200х2200** |

**В наличии**

**Цена: 3250000р.**

**С уважением,**

**Обыденнов Виктор**

ООО «Приволжье-ТрансСервис НН»

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Московское шоссе, д.8.

Тел.:+7(831) 280-84-44 (доб.101)| Моб.:+7(903) 657-44-88

E-mail: E-mail: [Obydennov@pt-trucks.ru](mailto:Obydennov@pt-trucks.ru)